**Автоматическая машина выпечки изделия "ГРИБ ЛИСИЧКА" АВЛ-2** предназначена для производства кондитерских изделий «Гриб Лисичка», аналог хвороста. Оборудование представляет собой компактный полностью автоматизированный комплекс, состоящий из следующих элементов:

* системы дозирования теста с блоком постоянной циркуляции теста;
* системы выпечки;
* системы автоматической выемки готовых изделий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики**  | **АВЛ-2** |
| Производительность техническая: |  |
| * Гриб лисичка, шт./час
 | до 2600 (вес 1 шт. = 4 г) |
| Установленная мощность, кВт | 16,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 12,0 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Расход сжатого воздуха, л/мин, не более | 400 |
| Температура выпечки, град. С | 150 – 200 |
| Количество выпекающих плит, шт. | 14 |
| Количество элементов на плите, шт. | 12 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2850х2100х1900 |
| Материал форм | Алюминий |
| Покрытие форм | Отсутствует |
| Масса, кг | 1000 |

**Широкие возможности:**

* Высокоточная дозирующая группа позволяет максимально снизить процент брака. На выходе мы гарантируем изделие с точными гранями и весом.
* Контроль над работой АВЛ-2 осуществляет один работник. Подготовку теста осуществляет отдельный специалист.

**Система управления:**

* В основу системы управления линии были положены два принципа:
1. Интуитивно понятный интерфейс на базе стойки управления с сенсорным ЖК - экраном 10’.
2. Обратная связь с оператором, по принципу – «помощник оператора».
* На ЖК-экране отображается анимированная информация о работе всех узлов линии.
* Список внештатных событий, на которые реагирует система управления:
1. Авария по нагреву
2. Отсутствие подачи сжатого воздуха

**Эргономика:**

* АВЛ-2 занимает минимальное пространство для своей производительности. Удобная компоновка основных рабочих узлов.
* На АВЛ-2 предусмотрена возможность установки приемного конвейера для готовой продукции.

**Удобство в работе и обслуживании:**

* Простой и быстрый монтаж линии.
* Легкая и тщательная чистка АВЛ-2.
* Простота настройки режима работы оборудования.
* Легко транспортируется в другое место.

**Комплектующие:**

* Пневматика от мирового производителя Camozzi (Италия).
* Промышленная фурнитура от лидера данной отрасли Elesa+Ganter (Италия – Германия).
* Профессиональная электроника от компаний: Delta (Тайвань), ОВЕН (Россия), Mitsubishi (Япония) и т.д.
* Качественная порошковая покраска.
* Вся дозирующая группа выполнена из пищевой нержавеющей стали. Выпекающие формы выполнены из АК-7 (первичный алюминий, поставщик мировой лидер – компания РУСАЛ).
* Заводское качество сборки.

**Минимальные сроки поставки:**

Максимальный срок изготовления АВЛ-2 равен 45-ти рабочим дням, это возможно благодаря большому производственному потенциалу нашей компании:

1. Собственный цех литья цветных металлов.
2. Современный цех точной и высокоточной механической обработки.
3. Сборочные площадки (мы собираем оборудование сразу партиями).

**Нормативные документы на оборудование:**

* Декларация соответствия ТР ТС ГОСТ 26582-85.

**Гарантия:**

* Гарантийный срок на автоматическую машину составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
* В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
* После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
* Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

**Комплект поставки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** |  **Кол-во, шт.** |
| Автоматическая машина АВЛ-2 с формами лисичка | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

**Стоимость оборудования**

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на условиях FCA Пенза** | **Цена, руб. с НДС** |
| Автоматическая машина АВЛ-2 | 2 890 000,00 |
| Пусконаладочные работы\* | 90 000,00 |

*\* Пусконаладочные работы включают в себя один рабочий день, в течение которого осуществляется шеф-монтаж оборудования и обучение персонала. Проезд и проживание сотрудников оплачивается отдельно Покупателем.*

**Доставка оборудования**

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

* DIMEX - www.dimex.ws
* Деловые Линии - www.dellin.ru
* ПЭК - www.pecom.ru
* КИТ - www.tk-kit.ru

**Срок изготовления оборудования до 45 рабочих дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

**Образцы готовой продукции**

